###### Услуга коммутируемого доступа

Окно свойств услуги коммутируемого доступа содержит следующие страницы:

- Общие параметры – стандартная (см. выше).
- Параметры услуги – см. Периодическая услуга. Дополнительно содержит параметры:

- Название пула – имя пула, из которого будут выдаваться IP-адреса. Параметры кэшируются UTM5 RADIUS. В случае, если пул задан в UTM5, выдается первый свободный адрес из данного пула. Если пул не задан, то выдается его имя.

- Максимальный таймаут – длительность сессии до принудительного обрыва (в секундах; типичное значение – 86400, т.е. сутки).
- Лимит одновременных сессий – устанавливает максимальное количество одновременно установленных соединений, которое пользователь может осуществить под одним логином. Параметр кэшируется UTM5 RADIUS.
- Префикс логина – префикс, автоматически добавляемый к логину при создании сервисной связки.
- Динамическая привязка IP-адресов – используется для привязки данной услуги к услуге передачи трафика (у которой также должен быть выставлен данный флаг) с целью тарификации не только по времени соединения, но и по потреблению трафика. С одним лицевым счётом может быть связана только одна услуга типа hotspot или dialup с выставленным флагом.

- Стоимость времени – содержит таблицу стоимости часа соединения в зависимости от временного диапазона. В таблице обязательно должна быть хотя бы одна запись. Время предоставления услуги учитывается с точностью до секунды.
- RADIUS атрибуты

Параметры соответствующей сервисной связки описаны в разделе Сервисная связка услуги коммутируемого доступа.