###### Сервисная связка услуги коммутируемого доступа

Данная сервисная связка имеет те же параметры, что и связка периодической услуги (см. Сервисная связка периодической услуги), а также следующие специальные параметры:

- Логин, Пароль – будут использоваться при авторизации абонента на сервере доступа. При успешной авторизации сервер доступа установит соединение и произведет динамическую выдачу абоненту IP-адреса из пула.
  Параметры кэшируются UTM5 RADIUS.
  Принимая логин, UTM5 RADIUS может автоматически отсекать префикс, указанный в параметре `radius_realm`.

- Разрешенные CID – регулярное выражение, на соответствие которому будет проверяться значение атрибута Calling-Station-ID (31) запроса на аутентификацию. Параметр кэшируется UTM5 RADIUS. Если регулярное выражение указано, но атрибут в запросе на авторизацию отсутствует или не соответствует данному регулярному выражению, то в авторизации будет отказано.
- Разрешенные CSID – регулярное выражение, на соответствие которому будет проверяться значение атрибута Called-Station-ID (30) запроса на аутентификацию. Параметр кэшируется UTM5 RADIUS. Если регулярное выражение указано, но атрибут в запросе на авторизацию отсутствует или не соответствует данному регулярному выражению, то в авторизации будет отказано.
- Разрешен Callback – если данная опция установлена, при авторизации RADIUS-сервер проверяет поступивший в запросе логин на соответствие стандарту, принятому для Callback-звонков. Логином считается часть, стоящая после двоеточия. Параметр кэшируется UTM5 RADIUS.
- Разрешен Ringdown – Если данная опция установлена, при авторизации RADIUS-сервер проверяет логин для всех не Callback-звонков. Параметр кэшируется UTM5 RADIUS.

Если опции Разрешен Callback и Разрешен Ringdown не установлены, то в авторизации с использованием логина и пароля, указанных в свойствах сервисной связки, будет отказано.

Параметры самой услуги описаны в разделе Услуга коммутируемого доступа.