###### Сервисная связка услуги передачи трафика

Данная сервисная связка имеет те же параметры, что и связка периодической услуги (см. Сервисная связка периодической услуги), а также следующие специальные параметры:

- IP-группы – это описание сети и связанных с ней параметров, принадлежащих сервисной связке услуги передачи IP трафика. Идентификация трафика для его последующей тарификации происходит на основании соответствующих параметров IP-группы, соотнесенных с записями NetFlow-пакетов.

Если пользователь связан с домом, на место адреса сети подставляется первый свободный адрес из IP-зоны, привязанной к данному дому. Нажмите чтобы добавить новую IP группу.

IP-группы обладают следующими параметрами:

- Вкладка Статический IP:

- IP – адрес и маска сети IP-группы (обязательный параметр, если не выбран DHCP или IP пул). См.
- Разрешенные CID – регулярное выражение, на соответствие которому будет проверяться значение атрибута Calling-Station-ID запроса на авторизацию. Если данный атрибут отсутствует (NAS не поддерживает передачу CID) или не соответствует данному выражению, в авторизации будет отказано.
  Параметр кэшируется UTM5 RADIUS.

- Вкладка Опции DHCP:
  - MAC-адрес – MAC-адрес DHCP клиента. Этот параметр, используется для выдачи IP адреса DHCP сервером
  - Коммутатор – параметр, позволяющий задать привязку IP-группы к определенному коммутатору. Он используется UTM5 DHCP при выдаче IP адресов на основании DHCP опции 82
  - Порт – параметр, позволяющий задать привязку IP-группы к определенному порту коммутатора. Он также используется UTM5 DHCP при выдаче IP адресов на основании DHCP опции 82
  - VLAN ID – идентификатор VLAN, в котором находится DHCP клиент
- Динамический DHCP пул – пул из которого DHCP клиент получит IP адрес и настройки сети. Параметр обязателен, если не указан статический IP адрес или параметры RADIUS-авторизации.
- Вкладка Прочее:

- Поставщик NetFlow – брандмауэр, поставляющий NetFlow. Если данный параметр установлен, с данной IP-группой будет сопоставлен только тот трафик, информация о котором поступила от поставщика с указанным IP-адресом.
- Не VPN – маркер принадлежности IP-адреса к группе. Имеет информационную функцию.

- Не применять правила firewall – определяет, будут ли для данной IP-группы выполняться правила firewall.
- Квоты – предел количества трафика, при достижении которого пользователь будет заблокирован. В качестве даты и времени начала блокировки используются дата и время превышения квоты, в качестве даты и времени окончания – дата и время окончания текущего расчетного периода. Квоты могут быть настроены для разных классов трафика по отдельности.

Если для сервисной связки определены квоты для нескольких классов трафика, то блокировка произойдет при превышении любой из них.

Если установлена блокировка по квоте, а затем изменена дата окончания расчетного периода, то дата окончания действия блокировки останется неизменной.

Параметры самой услуги описаны в разделе Услуга передачи трафика.

После создания сервисной связки услуги передачи трафика, на странице Сервисные связки имеется возможность установить дополнительные RADIUS-атрибуты и добавить предоплаченный трафик.

Чтобы установить дополнительные RADIUS-атрибуты, выберите соответствующую сервисную связку и нажмите . Откроется окно добавления дополнительных RADIUS-атрибутов. Также дополнительные атрибуты можно добавить для сервисных связок услуг коммутируемого доступа и телефонии.

Чтобы добавить предоплаченный трафик, нажмите . В открывшемся окне выберите нужный класс трафика и нажмите . Введите необходимое значение количества трафика и нажмите .

| Добавить предоплаченный трафик можно только если есть какое-то количество неизрасходованного предоплаченного трафика. Как только предоплаченный трафик израсходуется, добавить его в данном расчетном периоде уже не получится.