##### Классы трафика

На данной странице перечислены зарегистрированные в системе классы трафика удалённые классы продолжают отображаться как существующие.

Класс трафика обладает следующими параметрами:

- Идентификатор – обязательный параметр (число). Классы трафика нужно размещать под такими номерами, чтобы идентификатор класса трафика, являющегося подмножеством другого класса трафика, был больше идентификатора последнего.
- Название – обязательный параметр.
- Не сохранять первичную информацию – если отмечено, то детальная информация по трафику данного класса не будет сохраняться. Актуально для трафика, стоимость которого равна нулю или детализация по которому не может понадобиться (например, локальный трафик). Позволяет уменьшить размер файлов с первичной информацией.

| Формат файлов с первичной информацией о трафике был изменён в версии UTM5.3-001; файлы, сохранённые в предыдущих версиях, несовместимы с новой.

- Временной диапазон – если назначен, класс трафика будет действовать только в указанное время.
- Цвет на графике – определяет цвет, которым будет отображаться график для трафика данного класса в графических отчётах.
- Показывать – определяет, будет ли отображаться трафик данного класса в графических отчётах.
- Заливать – определяет тип заливки графика для трафика данного класса в графических отчётах.

Кроме того, на странице свойств класса имеется возможность настроить подклассы трафика для данного класса. C подклассами возможны следующие операции:

- Добавить;
- Редактировать;
- Удалить;
- Экспорт – сохраняет все подклассы данного класса в CSV- или XML-файл, формат которого описан ниже.

- CSV: каждый подкласс расположен на отдельной строке. Между свойствами, а также в конце строки ставится точка с запятой. В первой строке файла перечислены названия свойств.
- XML: корневой тег файла – `UTM_export`. Каждый подкласс находится в отдельном теге `row`, содержащем тег `row_id` и далее cвойства в отдельных тегах в том же порядке, что и в CSV-файле.

- Импорт – импортирует CSV- или XML-файл аналогичного формата и присоединяет описанные в нём подклассы к данному классу.

###### Подклассы трафика

Для подкласса трафика приводятся следующие параметры:

- Для источника и/или адресата:

- Адрес сети (обязательный параметр, может быть как в формате IPv4, так и IPv6, см.

  Если отмечен флаг Пропустить, то в логике определения класса данный подкласс учитывается со значением отрицания, т.е. трафик из данного подкласса не будет маркироваться данным классом. При этом продолжается сравнение с другими классами трафика. Данная схема удобна в том случае, если необходимо отдельный адрес или группу адресов из всей сети выделить в отдельный класс трафика.