###### Сервисная связка услуги телефонии

Данная сервисная связка имеет те же параметры, что и связка периодической услуги (см. Сервисная связка периодической услуги), а также специальный параметр:

- Телефонные номера – таблица с телефонными номерами. Для каждого номера могут задаваться следующие параметры:
- Логин – логин для идентификации сервисной связки.
- Пароль – пароль, применяемый при регистрации абонента и авторизации звонка.

- Входящий транк, Исходящий транк, ID АТС – параметры для идентификации сервисной связки.
- Выдаваемый номер – телефонный номер, выдаваемый пользователю при регистрации (если задан).

- Разрешенные CID – регулярное выражение, на соответствие которому, если оно задано, будет проверяться значение атрибута Calling-Station-ID (31) запроса на аутентификацию. Если атрибут в запросе на авторизацию отсутствует или не соответствует данному регулярному выражению, то в авторизации будет отказано.

Набор параметров для идентификации сервисной связки (логин, входящий транк, исходящий транк, ID АТС) должен быть уникален; в каждом наборе хотя бы один из параметров должен быть не пуст. Если несколько сервисных связок имеют подходящий набор параметров, выбирается та, для которой совпадение происходит по большему числу критериев.

Параметры самой услуги описаны в разделе Услуга телефонии.